                                                                   MANUAL.   

How to update our ROVER PC R5?                                                                                 
Здравствуйте уважаемые пользователи телефона rover pc r5. Думаю у всех одно и то же мнение о нашем телефончике, то есть самое лучшее. Так вот в этой статье я расскажу о плюсах и минусах перехода на  другую версию ОС.

Решил я начать с минусов, ибо минусов почти нет!  Моё мнение думаю поддержат все пользователи WM (сокращённо Windows Mobile) версии 6. Если же речь идёт о пятой версии WM, то тут мнение у всех одно - СРОЧНО ШИТЬ ТелеФОН. Шить это значит менять ОС, ну если менять то менять на WM 6! Существует несколько версий прошивок: фанатские и официальные, но не забываем про свои, собственными руками собранные. Забыл сказать о плюсах, которых тут очень много. Перечислять их нет смысла, хотя несколько я могу назвать: смена внешнего вида в лучшую сторону, увеличилось кол-во поддерживаемых приложений, ну и так далее…

 Ну приступим к главной части, то есть к описанию процесса прошивки. Эт очень легко… Хотя иногда кажется что никогда не получится. Первый раз я прошил своё тело почти сразу после покупки, так как ненавидел внешний вид 5 винды. Прошивал я слава богу не из за поломки, а просто так… В то время у меня сломался компьютер и я пошёл прошиваться к другу. У него стояла на компе ОС Windows Vista. Несколько раз я пробовал прошить свой сот, ни в какую, хотя новое устройство обнаруживалось, и даже был звук подключения, но всё останавливалось на самой первой стадии. Итак, для начала надо иметь на компе установленную ОС Windows XP.   

  Так же нужен будет мини usb шнур, который идёт в комплекте с телефоном, и скрепка, хотя скрепка по моему мнению бред. Я например использовал обыкновенную канцелярскую кнопку (смотрите фотографию ниже)  Ну и думаю понадобится ещё терпение и осторожность. Для начала скачайте прошивку (и usb драйвера для перепрошивки, их можно скачать на форуме сайта r5.ucoz.ru в форуме Ремонт, прошивка, тесты в теме usb драйвер). Она может быть официальной или нет, это неважно, главное её наличие, но советую качать официальную (если что случись, с телефоном, не вовремя прошивки, просто например частые глюки, то с официальной гарантия остаётся, а на фанатскую гарантия не распространяется, так что лучше офф) Когда вы скачали прошивку и готовы начать прошивать ваш смарт надо приступать.
Вот вид прошивки: Официальная
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И фанатская:
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А теперь смотрим что нам нужно кроме прошивки:
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В принципе usb шнур можно было не писать, но для пущей уверенности я написал, чтоб все знали.
ДЛЯ НАЧАЛА: ВСЕМ!!! ПРОЩУПАЙТЕ КНОПОЧКУ!!! ЭТО ПОМОЖЕТ БОЛЕЕ УВЕРЕННО ПРОШИТЬСЯ!

Итак приступим! Для начал обустройте своё место, советую вам купить или одолжить у друзей usb удлинитель, полезная штуковина, и она нам оч пригодится. Разархивируйте архив со скачанными usb драйверами  Итак. Выньте батарею из телефона и извлеките сим карту, затем извлеките флэш карту, если таковая имеется, если же у вас её нету, то пропускайте шаг. Затем, вставляйте батарею, и зажимайте канцелярской кнопкой кнопку, которая находится в дырочке, чуть выше кнопки камеры, с правой стороны телефона. Теперь не отпуская зажатой кнопки вставляйте usb шнур в телефон, если у вас ОС ХР то должно вылезти окно помощника установки новых устройств, там вы должны вручную указать место нахождения разархивированного драйвера, когда вы указали место, компьютер сам установит устройство «НЕПТУН» Далее понадобится ловкость и терпение.

Вытаскивайте шнур из телефона, вытаскивайте батарею. Запускайте программу прошивки. Теперь вставляйте шнур в телефон, но телефон должен быть без батареи! Далее зажимайте уже знакомую кнопочку чуть выше кнопки камеры на правой стороне телефона .
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Потом жмём «start flashing», и вставляем батарею не отжимая кнопки справа телефона, должна появится надпись «Waiting for connecting to usb…» Вставляем батарею, тут нужна ловкость, чтобы случайно не отжать кнопочку. Если у вас получилось осторожно вставить батарейку должен раздаться звук windows подключения устройства. Если появилась надпись «Connecting and downloading» то смело отпускайте боковую кнопочку. Процесс прошивки занимает около 2 минут 52-53 секунд. Когда прошивка закончится, телефон начнёт заряжаться и в окне прошивки будет надпись «Downloading successfully» На этом процесс прошивки окончен. Один нюанс: скачайте новый active sync не ниже 4.5 версии.  

                                        ВСЕМ УДАЧНОЙ ПРОШИВКИ!!!
 Благодарность в создании мануала: Mep3ku’_Tun, Mp13, r5

Мануал был создан Noxer_r5, при помощи выше                            перечисленных людей. По всем вопросам на мыло nox-07@bk.ru и в асю 389314952. Всегда буду рад помочь!
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